情况一：

出厂前 出厂后

1. id 没有 id 有了
2. IP 没有 ---》（烧录后） IP 有了
3. 密钥没有 密钥有了

注：崔哥意思这里的密钥只给工厂公钥，工厂已经足够成熟，读取和烧录咱们给的公钥肯定不会出错，不用给私钥用于测试。实在需要测试咱们用服务器和箱子进行测试（当然此时已经烧录完了）。初始后用起始烧入的密钥通讯。

情况二：

出厂后

1. id 没有
2. IP 烧入了
3. 密钥没有

注：此情况下，就是完全靠咱们自己上传密钥，也就是初始状态不存在密钥，直接明文通讯。

情况三：

出厂后

Id IP 密钥均没有，此情况用蓝牙近距离上传密钥等通讯信息

两个服务器倒是不需要，目前我完全能通过箱子访问ip后面拼接的模块/方法/接口时，直接通过访问的模块不同，去模拟两个服务器要做的事情。